|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**  Директор филиала Омский | **Утверждаю:**  Заместитель генерального директора по производству |

**Техническое задание**

на выполнение работ по асфальтированию автодороги и озеленению СИП Московка (адрес объекта – г. Омск, Барабинская ул, 20А, корп. 1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| **Автодорога** | | | |
| 1 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 8,37 |
| 2 | Планировка площадей бульдозерами | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 8,37 |
| 3 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 2,0925 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 6,696 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 8,37 |
| 6 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | 881 |
| 7 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | 441,9 |
| 8 | Устройство автодороги шириной 3,5 м | м | 530 |
| 9 | Устройство автодороги шириной 4,5 м | м | 1014 |
| **Обочина** | | | |
| 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 6,246 |
| 11 | **Озеленение** |  |  |
| 12 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 166,65 |
| 13 | Разбивка участка | 100 м2 | 166,65 |
| 14 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 16,665 |
| 15 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 16,665 |
| 16 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 362 |

Приложения:

127-17.2-ИЛО-ПЗ, лист 10;

127-17.2-ИЛО-ПЗ, лист 11;

127-17.2-ГП, листы 5, 6, 12.